# Variante 1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **c** | **h** | **à** | **è** | **r** | **s** | **h** | **í** |
| **y** | **ī** | **k** | **è** |  | **f** | **ē** | **n** |
| **s** | **h** | **í** | **y** | **ī** | **两** | **è** | **r** |
| **s** | **ā** | **n** | **s** | **ì** | **l** | **i** | **ù** |
| **w** | **ǔ** |  |  | **j** | **i** | **ǔ** |  |
| **q** | **ī** | **b** | **ā** | **d** | **i** | **ǎ** | **n** |
| **y** | **ī** | **è** | **r** |  | **s** | **h** | **í** |
| **k** | **è** | **b** | **à** | **n** | **f** | **ē** | **n** |

Schriftart: Consolas

Kleinste Breite für den Laser 0.15mm

Materialdicke mind. 2mm

Ein Modul ist 32x32ml. Abstand zwischen zwei LED 4mm

Cha er shi wu fen

--> 13

er shi yi er liang san se wu liu qi ba jiu dian

--> 35

yi er san shi ke ban wu fen

--> 20

total: 68

CHAERSHI

WUFEN

----------

ER

SHIYISAN

ERSEWUQI

LIUBAJIU

DIAN

----------

YIER

SANSHIKE

BANWUFEN

V2

CHAERSHI

FEN

----------

ERSHI

SANLIANG

YIERSEWU

SANLIUQI

BAJIUDIAN